Sichtkontrolle
Stab wurde getauscht
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Rollenkette zweifach kontrollieren gegebenfalls reinigen und schmieren
- Reinigen des Gerätes von Außen mit einem feuchten Reinigungstuch keine Lösungsmittel oder scharfe Reiniger verwenden Sichtprüfung des Luftreinigers Filter und Geräteinneres auf Verschmutzung undoder Beschädigungen Prüfen, dass alle Schrauben fest sitzen Vorfilter auf Verunreinigungen prüfen evtl. tauschen Sicherstellung, dass keine Ansaug- und Ausblasöffnungen bedeckt sind und keine Verschmutzungenlose Fremdkörper auf der Ausblasöffnung liegen.
Überprüfung von Indikator Testomat Wasserhärte Filter Vordruck Enthärtung
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Spannlager Hochtemperatur Nachschmieren Spindel mit Mutter Nachschmieren
Jährliche Überprüfung Termin angefragt Schneider Termin für Schneider
Tägliche Kontrolle: Analyse von: Kesselwasser Speisewasser Kondensat Wasserverbrauch überprüfen
Wöchentliche Kontrolle Klimagerät Inneneinheit: Kontrollieren der Filert auf Verschmutzung Kontrollieren der Temperatur Außeneinheit: Luftansaugseite: Sauberkeit der Filter kontrollieren Auf Laufgeräusche achten Befeuchter: Kontrollieren der Feuchte Optische Kontrolle von Ein-, Auslassventil und Dampfzylinder Verkalkung
Jährliche elektrische Überprüfung
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Stehlagergehäuse SNI 530 Nachschmieren Flanschlager-quadrat FUU-060 Hochtemperatureinsatz Nachschmieren Flanschlager RIZ60 Hochtemperatureinsatz Nachschmieren Spannkopflager TIU-60 Hochtemperatureinsatz Nachschmieren
Monatliche Wartung nach Wartungsplan siehe Extradaten
Monatliche Wartung nach Arbeitsplan
Hydrauliköl Ölstand-Sichtprüfung Lager Ketten Tänzerrolle nachschmieren und reinigen
Austausch der Aktivkohlepatronen
2-wöchige Kontrolle
Halbjährliche Kontrolle
2-wöchentliche Reinigung der Rampenbereiche und Containerstellflächen
Jährliche Überprüfung Stand Binder: Firma MHM möchte in KW 26 die restlichen PSA prüfen
2 Wöchentliche Kontrolle
Monatliche Kontrolle
Tägliche Überprüfung von: Indikator Testomat Wasserhärte Filter Vordruck Enthärtung
Wöchentliche Kontrolle Klimagerät Inneneinheit: Kontrollieren der Filter auf Verschmutzung Kontrollieren der Temperatur Außeneinheit: Luftansaugseite: Sauberkeit der Filter kontrollieren Auf Laufgeräusche achten Befeuchter: Kontrollieren der Feuchte Optische Kontrolle von Ein-, Auslassventil und Dampfzylinder Verkalkung
3-Monatliche Reinigung und Prüfung der Kühlgeräte
Prüfung der Insektenvernichter nach DIN VDE 0701-0702
Wöchentliche Kontolle der Schraubenbestände.
Jährliche Überprüfung der Hebezeuge Stand Moser: Termin ist am 23-
Sichtprüfung
Reinigung und Abschmierung von Ventilator und Motor
Prüfung von: Hr. Förster Scharniere Dichtung Schließvorrichtung Schloß Beschlag allgemeine Funktion Schmierung Festhaltevorrichtung
Jährliche Überprüfung Stand heute, für terminiert Moser Stand, Termin für ca. 10 Uhr Moser Regalprüfer soll gefragt werden, ob die Lagerung der Paletten im obersten Fach neues Hochregal in Halle 5758 so zulässig ist. Schneider Lagerung der Paletten ist so zulässig wir erhalten noch die Bestätigung Wurde alles am geprüft.
Jährliche Überprüfung der Hebezeuge Stand Stöppel: Termin für den vereinbart.
Jährliche Überprüfung der Hebezeuge Stand Stöppel: Herr Bachmann, Fa. Pfeifer, schickt Angebot und Terminvorschlag zur Prüfung. Stand Stöppel: Terminiert auf
Jährliche Überprüfung der Kräne Stand Stöppel: Fa. Lutz meldet sich wegen Terminabsprache bei uns in KW 18. Stand Stöppel: UVV findet am statt. Stand Stöppel: Prüfung hat stattgefunden. Allerdings sind die Prüfberichte noch nicht im Haus.
Jährliche Überprüfung der Kräne Termin: 03-04.05. Binder Kräne geprüft am Schneider
Stand Stöppel: In Absprache mit Herrn Graf auf 06.10. und mit Herrn Lutz terminiert. Stand Stöppel: Prüfung wurde erledigt. Allerdings liegen uns noch keine Prüfberichte vor.
Lager tauschen
Ölstand prüfen, Luftfilter kontrollieren, Kondensat ablassen, Kompressor reinigen.
Jährliche Wartung der RWA-Klappen
Monatliche Überprüfung der roten Nottelefone
Am durch fa Pfeifer ausgeführt
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Mahlo siehe Extradaten
Küsters-Anlage: Hydraulik auf Leckagen überprüfen Ölstandskontrolle Schutzabdeckung prüfen Türdichtungen kontrollieren Absauganlage prüfen Campen-Aufwickler: Hydraulik auf Leckagen überprüfen Ölstandskontrolle Bolzen kontrollieren und nachspann
Wöchentliche Interne Wartungstätigkeiten durch die Maschinenbediener der Laserabteilung Arbeitspläne müssen abgearbeitet werden
visuelle Schlitten Überprüfung auf Beschädigungen an der BeschichtungLegierung Macken, Grate
Termin in KW 38
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Stehlager SI-40, Gewindestiftbefestigung nachschmieren Stehlager SI-40, Exzenterringbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 mit Hochtemperatureinsatz -Gewindestiftbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz Exzenterringbefestigung nachschmieren
Rauwalze Einziehwalze muss neu überzogen werden
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Stehlager SI-40, mit Hochtemperatureinsatz Gewindestiftbefestigung nachschmieren Stehlager SI-40, mit Hochtemperatureinsatz Exzenterringbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FUU-80 mit Hochtemperatureinsatz nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz Exzenterringbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 mit Hochtemperatureinsatz Gewindebefestigung nachschmieren
Reinigung Sichtkontrolle Technische Einrichtungen Luftdruckkontrolle
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat Lagereinsatz Hochtemperatur nachschmieren Stehlager SI-40 Gewindestiftbefestigung nachschmieren Stehlager SI-40 Exzenterringbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung nachschmieren
Normale monatliche Überprüfung Stand Stöppel: Terminiert auf KW 49. Stand Binder: 20.12-22.12
Überprüfung
Normale monatliche Überprüfung
Erledigt am Schneider
2-Wöchentliche Reinigung Sichtkontrolle Technische Einrichtungen Luftdruckkontrolle
Wöchentliche Sichtprüfung
Stand Stöppel: Rückmeldung von Herrn Weyer Ziegler, dass der zuständige Monteuer sich innerhalb der nächsten 3 Tage telefonisch meldet, um einen Termin zu vereinbaren. Stand Stöppel: Prüfung ist auf den, 10.00 Uhr, mit Fa. Fuchs Subler von Ziegler terminiert. Stand Stöppel: Prüfung wurde erledigt. Allerdings liegen uns noch keine Prüfberichte vor.
Normale monatliche Überprüfung Stand Stöppel monatliche Prüfung für Dezember 2020, erfolgt am jährliche Prüfung für das Jahr 2020, erfolgt ab dem.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Breitstreckwalze Verstellung Nachschmieren Spindelhubgetriebe Nachschmieren Positioniersystem Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Mahlo siehe Vorbelegung Extradaten
Monatliche Überprüfung Wartung
- Spülzeitprüfung Abflußprüfung Batterie-Überprüfung
Monatliche Sichtprüfung Reinigung
Monatliche Überprüfung der pH- Sonde
Jährliche Überprüfung Stand Stöppel: Terminiert, in Absprache mit Herrn Buschmann, auf, ca. 9.30 Uhr. Stand Stöppel: Terminiert von Fa. Fuchs aufgrund von Krankheit auf den, ca. 9.30 Uhr. Stand Stöppel: Prüfung erfolgte. Die Prüfberichte sind noch nicht im Haus.
Monatliche Überprüfung der Wärmetauscher im Spannrahmen auf Verschmutzungen Kontrolle an vorderster Kammer
Sichtkontrolle Technische Einrichtungen Luftdruckkontrolle
Monatliche Reinigung der Lüftungsanlage bei Bedarf Filter tauschen In der Erledigungsbeschreibeung bitte angeben ob Filter getauscht wurden oder nicht
Monatliche Kontrolle der Lüftungsanlage
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Rollenkette Nachschmieren Spindelhubgetriebe Spindel alle 500Std Nachschmieren
Stand Moser: Wartung findet ab statt und braucht ca. 3 Tage. Stand Moser: Wurde wegen Krankheit verschoben. Termin 29.11
Monatliche Kontrolle der Wasserzählerstände
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FUU-80 mit Hochtemperatureinsatz nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz Exzenterringbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 mit Hochtemperatureinsatz Gewindebefestigung nachschmieren Kegelradgetriebemotor g500-B600 Ölstand kontrollieren
Stand Stöppel: Terminiert, in Absprache mit Herrn Schreiter, auf
Stand 04.112020 Stöppel: Herr Stauner hat telefonisch mitgeteilt, dass der Monteur ab dem die UVVs durchführt. AB folgt. Stand Stöppel: Herr Stauner hat den Termin,, telefonisch bestätigt.
Monatlicher Austausch der Wasserfilter Vereinbarung im Wartungsvertrag Hr. Radtke
Bolzen nachfetten
Stand Stöppel: Diese Prüfung wurde von Herrn Sturm auf den, 7.00 Uhr, terminiert.
Moantlicher Austausch der Wasserfilter Stadtwasser Getränkeautomaten
Monatliches Ablesen der Gaszählerstände
Aktivkohlepatronen nach Vorgabe tauschen
Monatliche Kontrolle des Flusen-Absaugrohrs
Prüfung von Scharnier Dichtung Schließvorrichtung Schloß Türgriff allgemeine Funktion Schmierung Festhaltevorrichtung
Monatliche Kontrolle und Reinigung
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Führungswagen Nachschmieren
Monatliche Kontrolle Reinigung Abschmierung von: Ventilatoren und Motoren -wird alle 3 Monate durchgeführt Erledigungsdatum wird am Motor angeschrieben ansonsten nach Bedarf Wäscherkontrolle Reinigung bei Bedarf Trommeln
Jährliche Überprüfung
Monatliche Wartung DruckluftanschlussWartungseinheit: LuftfilterWasserabscheider reinigen leeren Druckluftbehälter: entwässern Druckluftschläuche: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen Formplatte: Visuelle Kontrolle auf Beschädigungen usw. und reinigen Gesamtanlage: reinigen Grundplatte: Visuelle Kontrolle auf Beschädigungen usw. und reinigen Sonotroden und Sonotrodenständer: Festen Sitz der Befestigungsschrauben prüfen
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Axial-Pendelrollenlager Nachschmieren Stehlager SIU-50 Nachschmieren Spindelmutter KGT Nachschmieren Pendelkugellager Messlager Nachschmieren Kegelradgetriebemotor G500-B240 Ölstand kontrollieren Kegelradgetriebemotor G500-B240 Ölstand kontrollieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FUU-80 Gewindestiftbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung nachschmieren Kegelradgetriebemotor Ölfüllung kontrollieren Pendelkugellager Messlager nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Gewindestiftbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung nachschmieren
Jährliche Überprüfung Stand Ahmetaj: Warten auf Termin von MHM. Stand Ahmetaj: Firma MHM kommt am Montag bzw. am Dienstag, Stand Binder: Firma MHM möchte in KW 26 die restlichen PSA prüfen Stand Stöppel: Prüfung wurde heute lt. Herrn Sturm erledigt Prüfberichte folgen.
Gatter reinigen
Monatliche elektrische Kontrolle Sichtkontrolle der elektischen Bauteile Motoren auf Geräusche Überprüfung Sicherheitseinrichtungen
Kontrolle der Dokumentation auf Vollständigkeit
Batterie-Wechsel
Monatliche Kontrolle der Explosionsschutzanlage an den Filteranlagen Laser 2-4
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 2300-Kuehlaggregat 02 223 2320.0140 ME21187 Rollenkette-zweifach 2 Öl SAE50 nach Bedarf 2 Wochen 3-6 Monate reinigen und neu schmieren
Vorgaben aus Mahr Unipre Wartungsplan Volumenzähler Überprüfung der Impulseingänge auf der Platine
Vorgaben aus Mahr Unipre Wartungsplan Pneumatikventile und pneumatische Steuerung elektr. pneum. Ventile: Kontrolle, bzw. bei Bedarf Dosierpumpe Drucktestkontrolle Reinigung bzw. bei Bedarf neu abdichten
Jährliche Wartung der RWA-Klappen Stand Firma Bittermann meldet sich in KW 14 bzgl dem Fixtermin
Monatliche Kontrolle des Pflasterschrank Bei Bedarf an Verbandsmaterial bitte Ticket an das Magazin.
Vorgaben aus Pleva Wartungsplan Reinigung von Kamera und Beleuchtung mit Baumwolltuch siehe Extradaten
3-monatliche Kontrolle
Termin: 15 Hebebühne muss von uns gestellt werden.
Bestandskontrolle Gaslager. Bestellformular unter Extradaten ausfüllen und abspeichern, danach Ticket erledigen
Monatliche Sichtkontrolle Wasserzählerstände vom Vormonat Wasserpegel-Kontrolle Betriebsstunden
Stand Stöppel: Eine Terminierung ist derzeit lt. Herrn Vogler Butzbach nicht möglich, da ihr Unternehmen eine Systemumstellung hatte und sämtliche Wartungsverträge überarbeitet werden müssen. Um eine Terminierung möglich zu machen, muss erst der unterzeichnete Neuvertrag vorliegen. Dieser Vertrag ist aufgrund unseres Telefonates nun in Arbeit und wird Herrn Moser zugeschickt. Stand Moser: Monteure kommen vom bis
Monatliche Kontrolle der gesamten Dachfläche Erweiterung Nord Umrandungen der Zu- Abluftkanäle Moos Unkraut etc. entfernen
Monatliche Kontrolle der Rohrtrenner im Trinkwassernetz
Zahnriemen tauschen
Stand Stöppel: lt. H. Rothermel hat die Prüfung durch H. Wenninger stattgefunden. Die Prüfberichte sind allerdings noch nicht im Haus.
Stand Stöppel: Mit Frau Böhm den 02. für die Prüfungen einterminiert.
2-wöchige Reinigung
Wöchentliche Kontrolle der Sprinkleranlage
Mischer ausbrennen
Jährliche Kontrolle der Druckluftleitungen bis Maschinenanschluss siehe Objektkarte
Zahnriemen erneuern
Rau Einziehwalze Kontrawalze Anpresswalze muss neu überzogen werden
Stand Stöppel: H. Langner Fa. Toyota kommt, in Absprache mit Herrn Spennesberger, am.
3-monatliche Überprüfung durch Firma Siemens
Jährliche Kontrolle der Druckluftleitungen siehe Objektkarte
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Kegelradgetriebemotor Ölstandskontrolle
Monatlicher RundgangKontrollen Kontrolle der Sicherheitswesten und Helme im großen Besprechungszimmer München Kontrolle der Erste-Hilfe-Einrichtungen Blutstop und Verbrennungsset im Haupteingang
Kontrolle der Risiko-Ersatzteile
Halbjährliche Kontroll- und Wartungsarbeiten Kontrolle und Reinigung der Umlenkwalzen
3-monatliche Kontrolle der Wasserfilter, bei Bedarf wechseln Lagerort Wasserfilter: Halle 56 Klimabühne Karton Achtung: 2 unterschiedliche Filterstufen pro Klimaanlage 1 micron 50 micron
Monatliche Überprüfung der Roller
Docke neu überziehen
Halbjährliche Kontroll- und Wartungsarbeiten Trockenzylinder Oberflächenkontrolle Einzelprotokoll
- Sichtkontrolle der Filterelemente. Evtl. beschädigte Elemente umgehend austauschen lassen Prüfen des Geräteinneres auf Verunreinigungen, Anbackungen, Materialzersetzungen und Deformierungen Anziehen aller Schrauben Überprüfen des Sicherheitstemperaturschalters des Thermo-Heizelementes Prüfen aller elektrischen Kabel und Zuleitungen auf Beschädigungen Auswechseln des Vorfilterflies
Monatliche Kontrolle und Dokumentation der Kompressorluftwerte Betriebsstunden, Motorstarts, Gesamterzeugte Luftmenge
Contrawalze Anpresswalze muss neu überzogen werden
3-monatliche Überprüfung der Telefonanlage
Monatliche mechanische Kontrolle Lagereinheiten bei Bedarf schmieren Verschleißteileinsätze auf Verschleiß kontrollieren Faltenbalge kontrollieren
3-monatliche Überprüfung der Torsprechanlage
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Freilauf, Klemmrollen rechts Fetten 2x Kegelradgetriebemotor g500-B820 Ölstand kontrollieren Kegelradgetriebemotor g500-B450 Ölstand kontrollieren 4x Kegelradgetriebe Ölstand kontrollieren Axial-Pendelrollenlager Nachschmieren
3-monatliche Überprüfung der Sicherheitslichtschranken am Laser 2 und 3 jeweils 2 Stück Ausrüstung 1 Aufwickler
3-monatliche Sichtkontrolle der Not- Sicherheitsbeleuchtung Fluchtwegsymbole
Zahnriemen wechseln
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FUU-80 Gewindestiftbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Gewindestiftbefestigung nachschmieren Pendelkugellager 1307 nachschmieren Kegelradgetriebemotor Ölfüllung kontrollieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Kegelradgetriebemotor g500-B600 Ölfüllung Kontrollieren Kegelradgetriebemotor g500-B240 Ölfüllung Kontrollieren Zahnstange Nachschmieren U-Schienenführung Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40, Gewindestiftbefestigung Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40, Exzenterringbefestigung Nachschmieren Pendelkugellager Nachschmieren Spannkopflager TI30 Nachschmieren Spannkopflager TIS30 Nachschmieren Gleitschienen Spannkopflager Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FIS-40, Gewindestiftbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40, Exzenterringbefestigung nachschmieren
Monatliche Sichtprüfung Reinigung des gesamten Außenbereichs Feuerwehrumfahrung
3-monatliche Überprüfung der Regalsicherungsanlage im Hochregal inkl. Türsicherungen
Monatliche Eintragung bis zum 05. jeden Monats P:UTT Managementsystem01 Prozesskennzahlen MTP03 Feedback_Input FK
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FIS-40, Gewindestiftbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40, Exzenterringbefestigung nachschmieren
Halbjährliche Reinigung
Monatliche Kontrolle Reinigung Abschmierung von: Ventilatoren und Motoren Wechseln der UV-Röhren nach Betriebsstunden Wäscherkontrolle Reinigung bei Bedarf Trommeln
Jährliche WartungPrüfung der RWA-Klappen Stand: Binder: terminiert.
Bestandskontrolle Gaslager. Bestellformular unter Extradaten ausfüllen und abspeichern Bestellformular unter Extradaten ausfüllen und abspeichern, danach Ticket erledigen
zahnriemen
laut Prüfplan
Jährliche WartungPrüfung der RWA-Klappen
Halbjährliche Brennerinspektion 3x Gasbrenner für Kombi-Line durch Firma Weißhaupt
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FI-40 Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 Nachschmieren Spannkopflager TI-40 Nachschmieren Gleitleiste Nachschmieren
Monatlicher Austausch der Filtermatte am Kühlgerät
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FI-40 Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 Nachschmieren Pendelkugellager Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung Nachschmieren Flanschlager quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung Nachschmieren Pendelkugellager 1307 Nachschmieren Flanschlager quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung Nachschmieren Flanschlager quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung Nachschmieren Kegelradgetriebemotor g500-B240 Ölstand kontrollieren
Getriebe u. Motoren Sichtkontrolle
Monatliche Kontrolle von: Ventilatoren und Motoren Reinigung von: Befeuchter bei Bedarf Sichtkontrolle der Anlagen auf BeschädigungenUndichtigkeiten
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung Nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung Nachschmieren Spannkopflager TI-40 Nachschmieren Flanschlager oval OI-40 Exzenterringbefestigung Nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung Nachschmieren
Jährliche Wartung
3-monatliche Überprüfung der Personen-Überwachungsgeräte i75 Protectoren
Stand Stöppel: Herr Rothermel hat mit Herrn Wenninger den terminiert. Stand Stöppel: Die Prüfung erfolgte heute. Allerdings haben wir noch keine Prüfprotokolle erhalten.
Mischer Ausbrennen
Stand Stöppel: Durch Absprache mit Herrn Wenninger, der längere Zeit im Urlaub ist, wurde der Termin lt. Herrn Rothermel auf den terminiert.
Monatliche Interne Wartungstätigkeiten durch die Maschinenbediener der Laserabteilung Arbeitspläne müssen abgearbeitet werden
Tisch wurde getauscht
Halbjährlicher Batterie-Wechsel
Stand Stöppel: lt. Nilfisk meldet sich der Techniker nach dem nach seinem Urlaub zur Terminabsprache. Stand Stöppel: Herr Schenk Monteur hat Mittwoch,, 9.30 Uhr, als Termin genannt.
Getriebe Ölwechsel
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 0700-Kuehlaggregat 49 0720.0140 ME21187 Rollenkette-zweifach 58x38, 10 B-2 2 Öl SAE50 nach Bedarf 2 Wochen 3-6 Monate reinigen und neu schmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 0600-Vorheizaggregat 46 0650.030 ME21187 Rollenkette-zweifach 58x38, 10 B-2 2 Öl SAE50 nach Bedarf 2 Wochen 3-6 Monate reinigen und neu schmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Rollenkette ölen nach Bedarf
Halbjährliche Inspektion der Klimaanlagen Stand Stöppel: Terminiert durch H. Kartal auf den. Stand Stöppel: Termin wurde aufgrund von Kurzarbeit bei UTT verschoben. Neu terminiert auf den, durch Herrn Kartal. Stand Stöppel: Wartung wurde nochmals in Absprache mit Herrn Schwab auf KW 37 verschoben, da Fa. Spie personelle Probleme Krankheitsausfall und Urlaube hat. Genauer Termin wird in KW 36 festgelegt. Termin
Halbjährliche Wartung nach Wartungsplan siehe Extradaten
3-monatliche Kontrolle der optischen Alarmgeber in den Hallen
2-monatliche Überprüfung der Batterien für die Mittelspannungs-Schalter Gebäude PersonalbüroKeller
Vorgaben aus Mesutronic Wartungsplan Überprüfung der Klemmverbindungen aller Leitungen als auch die Leitungen selber auf Beschädigungen
Monatliche Frostprävention z.B. Lüftungsklappenautomatik
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Rollenkette zweifach
neue Lager anfertigen
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 Exzenterringbefestigung Nachschmieren Kegelradgetriebemotor G500-B1500 Ölstand kontrollieren Kegelradgetriebemotor G500-S220 Ölstand kontrollieren Spindelmutter Säubern Nachschmieren
Stand Stöppel: Herr Koch hat Herrn Gräber WTT per Mail zwecks eines Prüftermines kontaktiert.
Prüfung von Ortsfester Elektrogeräte
Durchzuführende Ölwechsel siehe Extradaten
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FUU-80 Gewindestiftbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung nachschmieren Kegelradgetriebemotor Ölfüllung kontrollieren
Kontrolle der Transformatoren, Schalter, Werkzeuge etc.
2-wöchige Sichtkontrolle Technische Einrichtungen Luftdruckkontrolle
Jährliche Überprüfung durch Atlas Copco
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FI-40 nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 nachschmieren Flanschlager-quadrat FUU-80 nachschmieren Pendelkugellager nachschmieren Kegelradgetriebemotor Ölstand kontrollieren
Maschinen- Status auf Stop bei laufender Maschine
3 monatliche Reinigung der Feuerlöscher
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung Nachschmieren Flanschlager quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung Nachschmieren Flanschlager quadrat FI-80 Exzenterringbefestigung Nachschmieren Flanschlager quadrat FUU-80 Gewindestiftbefestigung Nachschmieren Pendelkugellager Nachschmieren 2x Kegelradgetriebemotor Ölstand kontrollieren Schrägkugellager Nachschmieren Stehlager STL-20 Nachschmieren Schneckengetriebe Ölfüllung und Fettfüllung kontrollieren Stirnradgetriebe Ölstand kontrollieren Spindelhubgetriebe Nachschmieren
Zahnriemen defekt
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Flanschlager-quadrat FIS-40 Nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Nachschmieren Flanschlager-oval OI-40 Nachschmieren Flanschlager-oval OIU-40 Nachschmieren Flanschlager-rund RIZU-40 Nachschmieren Flanschlager-rund FIZ-40 Nachschmieren Flanschlager-rund FIZU-40 Nachschmieren Kegelradgetriebemotor G500-B1500 Ölstand kontrollieren Breitstreckwalze mit Lager Nachschmieren
Küsters-Anlage: Druckmessdosen Werte überprüfen Campen-Aufwickler: Ketten und Kettenspannung Sichtkontrolle Campen-Abwickler: Ketten und Kettenspannung Sichtkontrolle Wumag-Trockner: Walzenbeschichtung auf Fehler kontrollieren Sichtkontrolle
Prüfung ab dem mit Efaflex festgelegt.
Vorgaben aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stücklist ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 1800-Zugwerk 172 1810.0100 1810.0310 ME21220 ME41302 Stehlager SI-40 d40mm mit Hochtemperatureinsatz-Gewindestiftbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1800-Zugwerk 173 1810.0100 1810.0320 ME21220 ME41304 Stehlager SI-40 d40mm mit Hochtemperatureinsatz-Exzenterringbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1800-Zugwerk 174 1810.0110 1810.0360 ME29255 ME116097 Flanschlager-quadrat FUU-80 Hochtemperatureinsatz HFB 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1800-Zugwerk 175 1810.0120 1810.0320 ME21222 ME41304 Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz-Exzenterringbefestigung HFB 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1800-Zugwerk 176 1810.0130 1810.0310 ME42101 ME41302 Flanschlager-quadrat FIS-40 SI-40 d40mm mit Hochtemperatureinsatz-Gewindestiftbefestigung HFB 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Monatliche Reinigung und Abschmierung von Ventilatoren und Motoren Wechseln der UV-Röhren nach Betriebsstunden Wäscher Trommeln
2-monatliche Kontrolle des Seils eventueller Austausch
dockenwickler überziehen
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stücklist ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 1600-Thermokalander 154 1620.0010 ME114319 Stehlagergehäuse SNl 530 SKF 2 Klüber H83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1600-Thermokalander 159 1530.0090 1530.0095 ME31605 ME115357 Flanschlager-quadrat FUU-060 Hochtemperatureinsatz SNR 6 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1600-Thermokalander 160 1630.0121 1630.0120 ME103416 ME117019 Flanschlager-RIZ60 Hochtemperatureinsatz SNR 12 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1600-Thermokalander 161 1630.0130 1630.0135 ME115315 ME115357 Spannkopflager TIU-60 Hochtemperatureinsatz SNR 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Lager def.
Küsters-Anlage: Prüfung der Sicherheitseinrichtungen Campen-Aufwickler: Prüfung der Sicherheitseinrichtungen Campen-Abwickler: Prüfung der Sicherheitseinrichtungen Calemard-Schneidanlage: Prüfung der Sicherheitseinrichtungen Wumag-Trockner: Prüfung der Si
4-jährliche Prüfung
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Kegelradgetriebemotor G500-B820 Ölstand kontrollieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stücklist ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 1500-Thermokalander 141 1520.0020 ME114319 Stehlagergehäuse SNl 530 SKF 2 Klüber H83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1500-Thermokalander 146 1530.0090 1530.0095 ME31605 ME115357 Flanschlager-quadrat FUU-060 Hochtemperatureinsatz SNR 6 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1500-Thermokalander 147 1530.0121 1530.0120 ME103416 ME117019 Flanschlager-RIZ60 Hochtemperatureinsatz SNR 12 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1500-Thermokalander 148 1530.0130 1530.0135 ME115315 ME115357 Spannkopflager TIU-60 Hochtemperatureinsatz SNR 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
alles in Ordnung
3-monatliche Überprüfung des Abwassers durch Prüfinstitut Dr. Scheller
Montaliche Wartung nach Arbeitsplan
3-monatliche Reinigung
Jährliche Überprüfung auf Verschleiß
KBK
Empfehlung der Firma Wachter bzw. des Herstellers nach 4 Jahren Betriebszeit: Hydrauliköl-Wechsel nach 6 Jahren Betriebszeit: Wechsel der Hydraulikschläuche Stand: Wartung ist bestellt. Firma Wachter meldet sich kurzfristig wann Sie kommen. Binder
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 0600-Vorheizaggregat 40 0610.0120 0620.0220 ME30697 Flanschlager-quadrat, Exzenterringbefestigung FI-50 d50 mm HC-210 C4 HFB 2 Klübertemp HM 83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 0600-Vorheizaggregat 41 0610.0130 0620.0230 ME33410 Flanschlager-quadrat, Gewindestiftbefestigung FIS-50 d 50 mm UC-210 C4 HFB 2 Klübertemp HM 83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 0600-Vorheizaggregat 42 0620.0100 0620.0210 ME29255 ME116097 Flanschlager-quadrat, Gewindestiftbefestigung FUU-80 d80 mm UC216-80 HFB 4 Klübertemp HM 83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Führungswagen HGW30CC Nachschmieren Führungswagen HGW45CC Nachschmieren Schraeg-Gelenklager Nachschmieren Führungswagen HGW20CC Nachschmieren
Halbjährliche Prüfung der Funktion und Schlösser
Docke mit grauen Belag überziehen.
Mischer für Beschichtungsanlage bitte ausbrennen, danke.
Stand Stöppel: Die Prüfung erfolgte heute. Allerdings ist noch kein Prüfbericht im Haus.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 0900-Streichmaschine 69 0910.0160 ME115211 Breitstreckwalze Verstellung Kickert Breitstreckwalzen 1 Fett K2K nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 0900-Streichmaschine 86 0955.0060 ME115176 Spindelhubgetriebe GS IV N 50kN Gebrüder Schmidt GmbH 2 Fett K2K nach Bedarf Erstmalig nach 5-10 Bstd. danch 1x im Monat Nachschmieren 0900-Streichmaschine 97 0975.0010 ME116432 Positioniersystem Bahr Modultechnik 1 MOLYDUVAL Soraja GAM 220 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Druckluftwerte in Tabelle eintragen
Stand Stöppel: Lt. Ziegler meldet sich der Techniker wegen Terminierung bei uns. Stand Stöppel: Terminierung auf den 07. festgelegt.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten HGW30HC-Z0 lange Ausführung Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Kegelradgetriebemotor g500-B2700 Ölstand kontrollieren Kegelradgetriebemotor g500-B110 Ölstand kontrollieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Führungswagen HGW30CC Nachschmieren Führungswagen HGW20CC Nachschmieren
Keilriemen SPZ 1500mm
Halbjährliche Sichtkontrolle Prüfung -reinigen schmieren prüfen
Reinigung der Düsen Reinigung des Wasserfangelenentes Hierzu Entfernung des Schalldämpfers notwendig Arbeiten an Kühlturm 3,4,5,6,7 durchführen Kühlturme 1,2 auslassen da diese am erneuert werden
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Spannkopflager TI-40 Nachschmieren Gleitschienen Spannkopflager Nachschmieren Stehlager SIG-03-kurz Nachschmieren Spannkopflager TI30 Nachschmieren Gleitschienen Spannkopflager Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-20 Nachschmieren Loslagerrollen Rollon Lauffläche Nachschmieren zusätzlich: nachgerüstete, kleine Folienwalze Nachschmieren
Jährliche Kontrolle
Stand Moser: ist in KW 51 terminiert. Meier 49 821 80 85 6-15 Ziegler. Vermutlich.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Führungswagen HGW20CC Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 2200-Umlufttrockner 02 216 2230.0010 ME114909 Spannlager Hochtemperatur YAR208-2FWVA228 SKF 8 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Mahlo Den Sensor bitte ab und zu mit einem weichen, fusselfreien Tuch und Bildschirmreiniger säubern In regelmäßigen Abständen ist der Kondensatabscheider auf Leere zu prüfen. Gegebenenfalls manuell entleeren
Kühltürme gereeinigt Düsen kontrollieren und ggf reinigen Wassereinsatz reinigen
Kabel defekt
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge max. Wartungsintervall Wechselintervall 2100-Zugwerk-5 196 2100.0170 2100.0420 ME29255 ME116097 Flanschlager-quadrat Lagereinsatz Hochtemperatur HFB 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 2100-Zugwerk-5 197 2100.0210 2100.0400 ME21220 ME41302 Stehlager SI-40 d40mm mit Hochtemperatureinsatz-Gewindestiftbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 2100-Zugwerk-5 198 2100.0210 2100.0410 ME21220 ME41304 Stehlager SI-40 d40mm mit Hochtemperatureinsatz-Exzenterringbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 2100-Zugwerk-5 199 2100.0180 2100.0410 ME21222 ME41304 Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz-Exzenterringbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 2100-Zugwerk-5 200 2100.0190 2100.0400 ME42101 ME41302 Flanschlager-quadrat FIS-40 SI-40 d40mm mit Hochtemperatureinsatz-Gewindestiftbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Kegelradgetriebemotor g500-B2700 Ölstand kontrollieren Kegelradgetriebemotor g500-B110 Ölstand kontrollieren Loslagerrollen Rollon Lauffläche Nachschmieren
Temperatur und Feuchtekontrolle Eintragungen im Ordner
3-monatliche Kontrolle der Erste-Hilfe-Kästen Material auffüllen, Ordnung machen, auf Sauberkeit achten
Safety Control Modul A9 Freigabe fehlt
Vorgaben aus Held Wartungsplan Anlagenteil Intervall Durchführung Beschreibung Anweisung Hinweis Schutz und Trennwand monatlich Elektriker Sicherheitsschalter und Betätiger prüfen auf festen Sitz Entfernen von Schmutz prüfen der Leitungseinführung und anschlüsse SCH.1 SCH.2 Wechseltischeinheit Entnahme- und Beladestation monatlich Elektriker Tandem Scherenhebebühnen Hydraulikschläuche und Elektrokabel auf Beschädigungen kontrollieren W.3 W.2 Wechseltischeinheit Entnahme- und Beladestation monatlich Elektriker Tandem Scherenhebebühnen Hydraulikschläuche und Elektrokabel auf Beschädigungen kontrollieren
Jährliche Wartung der Klimaanlagen
Halbjährliche Sichtprüfung Reinigung
2-monatliche KontrolleAustausch der Antriebsriemen Motor Ventilator Wärmerückgewinnung Abgasseite eventuell Lagerungen nachschmieren
Durchführung: Destilliertes Wasser 0 Brix Kalibrierlösung 5 Brix Kalibrierlösung 7,5 Brix Messung bei 20C Messgeräte und Kalibrierlösungen bei 20C mind. 24h temperieren