Sichtkontrolle
Stab wurde getauscht
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Rollenkette zweifach     - kontrollieren gegebenfalls reinigen und schmieren
- Reinigen des Gerätes von Außen mit einem feuchten Reinigungstuch - keine Lösungsmittel oder "scharfe" Reiniger verwenden. - Sichtprüfung des Luftreinigers (Filter und Geräteinneres) auf Verschmutzung und/oder Beschädigungen - Prüfen, dass alle Schrauben fest sitzen. - Vorfilter auf Verunreinigungen prüfen (evtl. tauschen) - Sicherstellung, dass keine Ansaug- und Ausblasöffnungen bedeckt sind und keine Verschmutzungen/lose Fremdkörper auf der Ausblasöffnung liegen.
Überprüfung von: - Indikator Testomat - Wasserhärte - Filter - Vordruck Enthärtung
Vorgaben aus Brückner Wartungsplan  siehe Extradaten
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Spannlager - Hochtemperatur      - Nachschmieren  Spindel mit Mutter        - Nachschmieren
Tägliche Kontrolle: Analyse von: Kesselwasser - Speisewasser - Kondensat -- Wasserverbrauch überprüfen
Jährliche elektrische Überprüfung
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Stehlagergehäuse SNI 530      - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FUU-060 Hochtemperatureinsatz  - Nachschmieren Flanschlager - RIZ60 Hochtemperatureinsatz   - Nachschmieren Spannkopflager TIU-60 Hochtemperatureinsatz   - Nachschmieren
Wöchentliche Kontrolle  Klimagerät Inneneinheit: Kontrollieren der Filert auf Verschmutzung / Kontrollieren der Temperatur         Außeneinheit: Luftansaugseite: Sauberkeit der Filter kontrollieren / Auf Laufgeräusche achten   Befeuchter:                 Kontrollieren der Feuchte / Optische Kontrolle von Ein-, Auslassventil und Dampfzylinder (Verkalkung)
Monatliche Wartung nach Wartungsplan (siehe Extradaten)
Monatliche Wartung nach Arbeitsplan
Hydrauliköl - Ölstand-Sichtprüfung Lager / Ketten / Tänzerrolle - nachschmieren und reinigen
Austausch der Aktivkohlepatronen
Halbjährliche Kontrolle
2-wöchige Kontrolle
2-wöchentliche Reinigung der Rampenbereiche und Containerstellflächen
Jährliche Überprüfung   Termin angefragt 01.06.2023   Schneider  Termin für 20.06.2023   Schneider
Jährliche Überprüfung  Stand 22.06.2022 (Binder): Firma MHM möchte in KW 26 die restlichen PSA prüfen
2 Wöchentliche Kontrolle
Monatliche Kontrolle
Wöchentliche Kontrolle  Klimagerät Inneneinheit: Kontrollieren der Filter auf Verschmutzung / Kontrollieren der Temperatur         Außeneinheit: Luftansaugseite: Sauberkeit der Filter kontrollieren / Auf Laufgeräusche achten   Befeuchter:                 Kontrollieren der Feuchte / Optische Kontrolle von Ein-, Auslassventil und Dampfzylinder (Verkalkung)
Tägliche Überprüfung von: Indikator Testomat / Wasserhärte / Filter / Vordruck Enthärtung
3-Monatliche Reinigung und Prüfung der Kühlgeräte
Wöchentliche Kontolle der Schraubenbestände.
Prüfung der Insektenvernichter nach DIN VDE 0701-0702
Jährliche Überprüfung der Hebezeuge  Stand 19.10.2022 (Moser): Termin ist am 23-24.11.2022
Sichtprüfung
Prüfung von: Hr. Förster  - Scharniere - Dichtung - Schließvorrichtung - Schloß - Beschlag - allgemeine Funktion - Schmierung - Festhaltevorrichtung
Reinigung und Abschmierung von Ventilator und Motor
Jährliche Überprüfung  Stand heute 24.02.2023, für 31.03.2023 terminiert  (Moser)   Stand 31.03.2023, Termin für 02.05.2023 ca. 10 Uhr   ( Moser )   Regalprüfer soll gefragt werden, ob die Lagerung der Paletten im obersten Fach ( neues Hochregal in Halle 57/58 )  so zulässig ist. ( Schneider )   Lagerung der Paletten ist so zulässig ( wir erhalten noch die Bestätigung )  Wurde alles am 22.05.2023 geprüft.
Jährliche Überprüfung der Hebezeuge  Stand 30.11.2020 (Stöppel): Termin für den 10.12.2020 vereinbart.
Jährliche Überprüfung der Hebezeuge   Stand 18.10.21 (Stöppel):  Herr Bachmann, Fa. Pfeifer, schickt Angebot und Terminvorschlag zur Prüfung.  Stand 19.10.21 (Stöppel):  Terminiert auf 25.11.21
Jährliche Überprüfung der Kräne  Stand 27.04.22 (Stöppel):  Fa. Lutz meldet sich wegen Terminabsprache bei uns (in KW 18).  Stand 05.05.22 (Stöppel):  UVV findet am 11.05.22 statt.  Stand 17.05.22 (Stöppel):  Prüfung hat stattgefunden. Allerdings sind die Prüfberichte noch nicht im Haus.
Jährliche Überprüfung der Kräne  Termin: 03-04.05. (Binder)  Kräne geprüft am 04.05.2023 ( Schneider )
Stand 30.04.2021 (Stöppel): In Absprache mit Herrn Graf auf 06./10. und 11.05.21 mit Herrn Lutz terminiert.  Stand 12.05.2021 (Stöppel): Prüfung wurde erledigt. Allerdings liegen uns noch keine Prüfberichte vor.
Lager tauschen
Jährliche Wartung der RWA-Klappen
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Mahlo (siehe Extradaten)
Monatliche Überprüfung der roten Nottelefone
Am 07.11.2019 durch fa Pfeifer ausgeführt
Ölstand prüfen, Luftfilter kontrollieren, Kondensat ablassen, Kompressor reinigen.
Küsters-Anlage:  Hydraulik - auf Leckagen überprüfen / Ölstandskontrolle  Schutzabdeckung prüfen Türdichtungen kontrollieren Absauganlage prüfen Campen-Aufwickler:  Hydraulik - auf Leckagen überprüfen / Ölstandskontrolle Bolzen kontrollieren und nachspann
Wöchentliche Interne Wartungstätigkeiten durch die Maschinenbediener der Laserabteilung (Arbeitspläne müssen abgearbeitet werden)
visuelle Schlitten - Überprüfung auf Beschädigungen an der Beschichtung/Legierung  (Macken, Grate)
Termin in KW 38
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Stehlager SI-40, mit Hochtemperatureinsatz - Gewindestiftbefestigung    - nachschmieren Stehlager SI-40, mit Hochtemperatureinsatz - Exzenterringbefestigung    - nachschmieren Flanschlager-quadrat FUU-80 mit Hochtemperatureinsatz       - nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz - Exzenterringbefestigung   - nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 mit Hochtemperatureinsatz - Gewindebefestigung   - nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Stehlager SI-40, Gewindestiftbefestigung - nachschmieren Stehlager SI-40, Exzenterringbefestigung - nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 mit Hochtemperatureinsatz -Gewindestiftbefestigung - nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz - Exzenterringbefestigung - nachschmieren
Reinigung & Sichtkontrolle (Technische Einrichtungen / Luftdruckkontrolle)
Rauwalze (Einziehwalze) muss neu überzogen werden
Überprüfung
+ Normale monatliche Überprüfung
+ Normale monatliche Überprüfung   Stand 19.10.21 (Stöppel):  Terminiert auf KW 49. Stand 08.12.21 (Binder): 20.12-22.12
Erledigt am 26.05.2023   Schneider
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat Lagereinsatz Hochtemperatur   - nachschmieren  Stehlager SI-40 Gewindestiftbefestigung    - nachschmieren  Stehlager SI-40 Exzenterringbefestigung    - nachschmieren   Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung   - nachschmieren  Flanschlager-quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung    - nachschmieren
Stand 03.05.2021 (Stöppel): Rückmeldung von Herrn Weyer (Ziegler), dass der zuständige Monteuer sich innerhalb der nächsten 3 Tage telefonisch meldet, um einen Termin zu vereinbaren.  Stand 05.05.2021 (Stöppel): Prüfung ist auf den 18.05.21, 10.00 Uhr, mit Fa. Fuchs (Subler von Ziegler) terminiert.  Stand 19.05.2021 (Stöppel): Prüfung wurde erledigt. Allerdings liegen uns noch keine Prüfberichte vor.
Wöchentliche Sichtprüfung
2-Wöchentliche Reinigung & Sichtkontrolle (Technische Einrichtungen / Luftdruckkontrolle)
+ Normale monatliche Überprüfung   Stand 16.12.2020 (Stöppel): - monatliche Prüfung für Dezember 2020, erfolgt am 23.12.2020.      - jährliche Prüfung für das Jahr 2020, erfolgt ab dem 11.01.2021.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Breitstreckwalze - Verstellung      - Nachschmieren Spindelhubgetriebe        - Nachschmieren Positioniersystem        - Nachschmieren
Monatliche Überprüfung / Wartung
Monatliche Sichtprüfung / Reinigung
- Spülzeitprüfung - Abflußprüfung - Batterie-Überprüfung
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Mahlo (siehe Vorbelegung Extradaten)
Monatliche Überprüfung der pH- Sonde
Monatliche Überprüfung der Wärmetauscher im Spannrahmen auf Verschmutzungen (Kontrolle an vorderster Kammer)
Jährliche Überprüfung  Stand 25.04.22 (Stöppel): Terminiert, in Absprache mit Herrn Buschmann, auf 11.05.22, ca. 9.30 Uhr.  Stand 11.05.22 (Stöppel): Terminiert von Fa. Fuchs (aufgrund von Krankheit) auf den 17.05.22, ca. 9.30 Uhr.  Stand 17.05.22 (Stöppel): Prüfung erfolgte. Die Prüfberichte sind noch nicht im Haus.
Sichtkontrolle (Technische Einrichtungen / Luftdruckkontrolle)
Monatliche Reinigung der Lüftungsanlage (bei Bedarf Filter tauschen) (In der Erledigungsbeschreibeung bitte angeben ob Filter getauscht wurden oder nicht)
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Rollenkette      - Nachschmieren Spindelhubgetriebe (Spindel) alle 500Std. - Nachschmieren
Monatliche Kontrolle der Lüftungsanlage
Monatliche Kontrolle der Wasserzählerstände
Stand 24.10.22 (Moser): Wartung findet ab 22.11.22 statt und braucht ca. 3 Tage.  Stand 23.11.22 (Moser): Wurde wegen Krankheit verschoben. Termin 29.11
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FUU-80 mit Hochtemperatureinsatz       - nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz - Exzenterringbefestigung   - nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 mit Hochtemperatureinsatz - Gewindebefestigung   - nachschmieren  Kegelradgetriebemotor g500-B600        - Ölstand kontrollieren
Stand 19.10.21 (Stöppel):  Terminiert, in Absprache mit Herrn Schreiter, auf 09.11.21
Bolzen nachfetten
Moantlicher Austausch der Wasserfilter (Stadtwasser + Getränkeautomaten)
Stand 07.06.2021 (Stöppel): Diese Prüfung wurde von Herrn Sturm auf den 24.06.21, 7.00 Uhr, terminiert.
Stand 04.112020 (Stöppel): Herr Stauner hat telefonisch mitgeteilt, dass der Monteur ab dem 17.11.20 die UVV´s durchführt. AB folgt.  Stand 16.11.2020 (Stöppel): Herr Stauner hat den Termin, 17.11.20, telefonisch bestätigt.
Monatlicher Austausch der Wasserfilter (Vereinbarung im Wartungsvertrag Hr. Radtke)
Monatliches Ablesen der Gaszählerstände
Monatliche Kontrolle und Reinigung
Monatliche Kontrolle des Flusen-Absaugrohrs
Prüfung von:  - Scharnier - Dichtung - Schließvorrichtung - Schloß - Türgriff - allgemeine Funktion - Schmierung - Festhaltevorrichtung
Aktivkohlepatronen nach Vorgabe tauschen
Jährliche Überprüfung
Monatliche Kontrolle / Reinigung / Abschmierung von: Ventilatoren und Motoren -wird alle 3 Monate durchgeführt - Erledigungsdatum wird am Motor angeschrieben - ansonsten nach Bedarf / Wäscherkontrolle (Reinigung bei Bedarf) / Trommeln
Monatliche Wartung Druckluftanschluss/Wartungseinheit: Luftfilter/Wasserabscheider reinigen / leeren Druckluftbehälter: entwässern Druckluftschläuche: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen Formplatte: Visuelle Kontrolle auf Beschädigungen usw. und reinigen Gesamtanlage: reinigen Grundplatte: Visuelle Kontrolle auf Beschädigungen usw. und reinigen Sonotroden und Sonotrodenständer: Festen Sitz der Befestigungsschrauben prüfen
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Axial-Pendelrollenlager      - Nachschmieren Stehlager SIU-50      - Nachschmieren Spindelmutter KGT      - Nachschmieren Pendelkugellager Messlager    - Nachschmieren Kegelradgetriebemotor G500-B240   - Ölstand kontrollieren Kegelradgetriebemotor G500-B240   - Ölstand kontrollieren
Jährliche Überprüfung  Stand 17.05.22 (Ahmetaj): Warten auf Termin von MHM.  Stand 18.05.22 (Ahmetaj): Firma MHM kommt am Montag 23.05.22 bzw. am Dienstag, 24.05.22  Stand 22.06.2022 (Binder): Firma MHM möchte in KW 26 die restlichen PSA prüfen  Stand 30.06.2022 (Stöppel): Prüfung wurde heute lt. Herrn Sturm erledigt. - Prüfberichte folgen.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FUU-80 Gewindestiftbefestigung  - nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung   - nachschmieren  Kegelradgetriebemotor Ölfüllung     - kontrollieren Pendelkugellager Messlager     - nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Gewindestiftbefestigung    - nachschmieren  Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung   - nachschmieren
Gatter reinigen
Monatliche elektrische Kontrolle - Sichtkontrolle der elektischen Bauteile - Motoren auf Geräusche - Überprüfung Sicherheitseinrichtungen
Monatliche Kontrolle der Explosionsschutzanlage an den Filteranlagen (Laser 2-4)
Kontrolle der Dokumentation auf Vollständigkeit
Batterie-Wechsel
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 2300-Kuehlaggregat 02 223 2320.0140 ME21187 Rollenkette-zweifach - 2 Öl SAE50 nach Bedarf 2 Wochen 3-6 Monate reinigen und neu schmieren
Vorgaben aus Mahr Unipre Wartungsplan  Pneumatikventile und pneumatische Steuerung  - elektr. pneum. Ventile: Kontrolle, bzw. bei Bedarf  Dosierpumpe  - Drucktestkontrolle - Reinigung bzw. bei Bedarf neu abdichten
Jährliche Wartung der RWA-Klappen  Stand 24.03.2022 Firma Bittermann meldet sich in KW 14 bzgl dem Fixtermin
Vorgaben aus Mahr Unipre Wartungsplan  Volumenzähler  - Überprüfung der Impulseingänge auf der Platine
Vorgaben aus Pleva Wartungsplan  - Reinigung von Kamera und Beleuchtung mit Baumwolltuch   siehe Extradaten
Monatliche Kontrolle des Pflasterschrank Bei Bedarf an Verbandsmaterial bitte Ticket an das Magazin.
Termin: 15-17.09.2021 - Hebebühne muss von uns gestellt werden.
Stand 31.08.22 (Stöppel):  Eine Terminierung ist derzeit lt. Herrn Vogler (Butzbach) nicht möglich, da ihr Unternehmen eine Systemumstellung hatte und sämtliche Wartungsverträge überarbeitet werden müssen. Um eine Terminierung möglich zu machen, muss erst der unterzeichnete Neuvertrag vorliegen. Dieser Vertrag ist aufgrund unseres Telefonates nun in Arbeit und wird Herrn Moser zugeschickt.  Stand 10.10.2022(Moser):  Monteure kommen vom 19.10.2022 bis 21.10.2022
Monatliche Kontrolle der gesamten Dachfläche Erweiterung Nord - Umrandungen der Zu- Abluftkanäle / Moos & Unkraut etc. entfernen
Monatliche Kontrolle der Rohrtrenner im Trinkwassernetz
3-monatliche Kontrolle
Monatliche Sichtkontrolle / Wasserzählerstände vom Vormonat / Wasserpegel-Kontrolle / Betriebsstunden
Bestandskontrolle Gaslager.  Bestellformular unter Extradaten ausfüllen und abspeichern, danach Ticket erledigen
Zahnriemen tauschen
Stand 25.02.2022 (Stöppel): lt. H. Rothermel hat die Prüfung durch H. Wenninger stattgefunden. Die Prüfberichte sind allerdings noch nicht im Haus.
Stand 01.09.2020 (Stöppel): Mit Frau Böhm den 02./03.09.2020 für die Prüfungen einterminiert.
2-wöchige Reinigung
Wöchentliche Kontrolle der Sprinkleranlage
Mischer ausbrennen
Zahnriemen erneuern
Monatlicher Rundgang/Kontrollen Kontrolle der Sicherheitswesten und Helme im großen Besprechungszimmer (München) Kontrolle der Erste-Hilfe-Einrichtungen (Blutstop und Verbrennungsset) im Haupteingang
Jährliche Kontrolle der Druckluftleitungen (siehe Objektkarte)
Jährliche Kontrolle der Druckluftleitungen bis Maschinenanschluss (siehe Objektkarte)
Monatliche Überprüfung der Roller
Stand 29.03.22 (Stöppel):  H. Langner (Fa. Toyota) kommt, in Absprache mit Herrn Spennesberger, am 30.03.22.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Kegelradgetriebemotor   - Ölstandskontrolle
Halbjährliche Kontroll- und Wartungsarbeiten   Kontrolle und Reinigung der Umlenkwalzen
3-monatliche Kontrolle der Wasserfilter, bei Bedarf wechseln (Lagerort Wasserfilter: Halle 56 / Klimabühne / Karton)  Achtung: 2 unterschiedliche Filterstufen pro Klimaanlage (1 micron / 50 micron)
Kontrolle der Risiko-Ersatzteile
Rau (Einziehwalze) & Kontrawalze (Anpresswalze) muss neu überzogen werden
3-monatliche Überprüfung durch Firma Siemens
Docke neu überziehen
Contrawalze (Anpresswalze) muss neu überzogen werden
Halbjährliche Kontroll- und Wartungsarbeiten   Trockenzylinder - Oberflächenkontrolle (Einzelprotokoll!!)
Monatliche Kontrolle und Dokumentation der Kompressorluftwerte (Betriebsstunden, Motorstarts, Gesamterzeugte Luftmenge)
- Sichtkontrolle der Filterelemente. Evtl. beschädigte Elemente umgehend austauschen lassen. - Prüfen des Geräteinneres auf Verunreinigungen, Anbackungen, Materialzersetzungen und Deformierungen - Anziehen aller Schrauben. - Überprüfen des Sicherheitstemperaturschalters des Thermo-Heizelementes. - Prüfen aller elektrischen Kabel und Zuleitungen auf Beschädigungen. - Auswechseln des Vorfilterflies
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Führungswagen       - Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Freilauf, Klemmrollen rechts      - Fetten  2x Kegelradgetriebemotor g500-B820     - Ölstand kontrollieren  Kegelradgetriebemotor g500-B450     - Ölstand kontrollieren  4x Kegelradgetriebe        - Ölstand kontrollieren  Axial-Pendelrollenlager       - Nachschmieren
3-monatliche Überprüfung der Sicherheitslichtschranken am Laser 2 und 3 (jeweils 2 Stück) & Ausrüstung 1 (Aufwickler)
3-monatliche Überprüfung der Telefonanlage
Monatliche mechanische Kontrolle - Lagereinheiten bei Bedarf schmieren - Verschleißteileinsätze auf Verschleiß kontrollieren - Faltenbalge kontrollieren
3-monatliche Überprüfung der Torsprechanlage
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Kegelradgetriebemotor g500-B600 Ölfüllung   - Kontrollieren  Kegelradgetriebemotor g500-B240 Ölfüllung   - Kontrollieren    Zahnstange        - Nachschmieren U-Schienenführung       - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40, Gewindestiftbefestigung  - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40, Exzenterringbefestigung  - Nachschmieren Pendelkugellager       - Nachschmieren Spannkopflager TI30      - Nachschmieren Spannkopflager TIS30      - Nachschmieren Gleitschienen Spannkopflager     - Nachschmieren
3-monatliche Sichtkontrolle der Not- Sicherheitsbeleuchtung + Fluchtwegsymbole
3-monatliche Überprüfung der Regalsicherungsanlage im Hochregal inkl. Türsicherungen
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Führungswagen    - Nachschmieren
Halbjährliche Reinigung
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)   Flanschlager-quadrat FIS-40, Gewindestiftbefestigung - nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40, Exzenterringbefestigung - nachschmieren
Monatliche Sichtprüfung / Reinigung des gesamten Außenbereichs / Feuerwehrumfahrung
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FIS-40, Gewindestiftbefestigung - nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40, Exzenterringbefestigung - nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FUU-80 Gewindestiftbefestigung  - nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung   - nachschmieren  Flanschlager-quadrat FI-40 Gewindestiftbefestigung    - nachschmieren  Pendelkugellager 1307       - nachschmieren Kegelradgetriebemotor Ölfüllung     - kontrollieren
Monatliche Eintragung bis zum 05. jeden Monats "P:\UTT Managementsystem\01 Prozesskennzahlen & MTP\03 Feedback_Input FK"
Zahnriemen wechseln
zahnriemen
Jährliche Überprüfung  Termin angefragt 01.06.2023   Schneider  Termin für 20.06.2023  Schneider
Monatliche Kontrolle / Reinigung / Abschmierung von: Ventilatoren und Motoren / Wechseln der UV-Röhren (nach Betriebsstunden) / Wäscherkontrolle (Reinigung bei Bedarf) / Trommeln
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager - quadrat FIS-40 - Gewindestiftbefestigung  - Nachschmieren Flanschlager - quadrat FI-40 - Exzenterringbefestigung  - Nachschmieren  Pendelkugellager 1307       - Nachschmieren  Flanschlager - quadrat FIS-40 - Gewindestiftbefestigung  - Nachschmieren Flanschlager - quadrat FI-40 - Exzenterringbefestigung  - Nachschmieren  Kegelradgetriebemotor g500-B240      - Ölstand kontrollieren
Jährliche Wartung/Prüfung der RWA-Klappen  Stand: 20.10.22 (Binder) : 03.11.22 terminiert.
laut Prüfplan
Bestandskontrolle Gaslager. Bestellformular unter Extradaten ausfüllen und abspeichern Bestellformular unter Extradaten ausfüllen und abspeichern, danach Ticket erledigen
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FI-40    - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40   - Nachschmieren  Spannkopflager TI-40    - Nachschmieren  Gleitleiste      - Nachschmieren
Getriebe u. Motoren - Sichtkontrolle
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FIS-40 - Gewindestiftbefestigung - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 - Exzenterringbefestigung  - Nachschmieren  Spannkopflager TI-40      - Nachschmieren  Flanschlager - oval OI-40 - Exzenterringbefestigung  - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 - Exzenterringbefestigung  - Nachschmieren
Monatlicher Austausch der Filtermatte am Kühlgerät
Jährliche Wartung/Prüfung der RWA-Klappen
Halbjährliche Brennerinspektion (3x Gasbrenner für Kombi-Line) durch Firma Weißhaupt
Monatliche Kontrolle von: Ventilatoren und Motoren Reinigung von: Befeuchter (bei Bedarf) Sichtkontrolle der Anlagen auf Beschädigungen/Undichtigkeiten
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FI-40    - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40   - Nachschmieren  Pendelkugellager     - Nachschmieren
Stand 29.07.22 (Stöppel):  Durch  Absprache mit  Herrn Wenninger, der längere Zeit im Urlaub ist, wurde der Termin (lt. Herrn Rothermel) auf den 24.10.22 terminiert.
Tisch wurde getauscht
3-monatliche Überprüfung der Personen-Überwachungsgeräte (i75 Protectoren)
Mischer Ausbrennen
Stand 07.09.2020 (Stöppel): lt. Nilfisk meldet sich der Techniker nach dem 19.09.20 (nach seinem Urlaub) zur Terminabsprache. Stand 05.10.2020 (Stöppel): Herr Schenk (Monteur) hat Mittwoch, 07.10.20, 9.30 Uhr, als Termin genannt.
Stand 11.08.21 (Stöppel):  Herr Rothermel hat mit Herrn Wenninger den 12.08.21 terminiert.  Stand 13.08.21 (Stöppel):  Die Prüfung erfolgte heute. Allerdings haben wir noch keine Prüfprotokolle erhalten.
Halbjährlicher Batterie-Wechsel
Monatliche Interne Wartungstätigkeiten durch die Maschinenbediener der Laserabteilung (Arbeitspläne müssen abgearbeitet werden)
Jährliche Wartung
Monatliche Frostprävention (z.B. Lüftungsklappenautomatik)
Vorgaben aus Mesutronic Wartungsplan  Überprüfung der Klemmverbindungen aller Leitungen als auch die Leitungen selber auf Beschädigungen
Halbjährliche Wartung nach Wartungsplan (siehe Extradaten)
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Rollenkette zweifach
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 0700-Kuehlaggregat 49 0720.0140 ME21187 Rollenkette-zweifach 5/8x3/8", 10 B-2 - 2 Öl SAE50 nach Bedarf 2 Wochen 3-6 Monate reinigen und neu schmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 0600-Vorheizaggregat 46 0650.030 ME21187 Rollenkette-zweifach 5/8x3/8", 10 B-2 - 2 Öl SAE50 nach Bedarf 2 Wochen 3-6 Monate reinigen und neu schmieren
neue Lager anfertigen
3-monatliche Kontrolle der optischen Alarmgeber in den Hallen
Getriebe - Ölwechsel
Stand 26.11.2019 (Stöppel): Herr Koch hat Herrn Gräber (WTT) per Mail zwecks eines Prüftermines kontaktiert.
2-monatliche Überprüfung der Batterien für die Mittelspannungs-Schalter (Gebäude Personalbüro/Keller)
Halbjährliche Inspektion der Klimaanlagen  Stand 07.06.2021 (Stöppel): Terminiert durch H. Kartal auf den 29.06.2021.  Stand 29.06.2021 (Stöppel): Termin wurde aufgrund von Kurzarbeit bei UTT verschoben. Neu terminiert auf den 12.07.21, durch Herrn Kartal.  Stand 07.07.2021 (Stöppel): Wartung wurde nochmals in Absprache mit Herrn Schwab auf KW 37 verschoben, da Fa. Spie personelle Probleme (Krankheitsausfall und Urlaube) hat. Genauer Termin wird in KW 36 festgelegt.  Termin 13.09.2021
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Rollenkette ölen nach Bedarf
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FIS-40 - Gewindestiftbefestigung - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-40 - Exzenterringbefestigung - Nachschmieren  Kegelradgetriebemotor G500-B1500    - Ölstand kontrollieren Kegelradgetriebemotor G500-S220    - Ölstand kontrollieren  Spindelmutter       - Säubern / Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FIS-40     - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40      - Nachschmieren Flanschlager-oval OI-40      - Nachschmieren Flanschlager-oval OIU-40      - Nachschmieren Flanschlager-rund RIZU-40      - Nachschmieren Flanschlager-rund FIZ-40      - Nachschmieren Flanschlager-rund FIZU-40      - Nachschmieren  Kegelradgetriebemotor G500-B1500    - Ölstand kontrollieren  Breitstreckwalze mit Lager      - Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FI-40       - nachschmieren  Flanschlager-quadrat FIS-40       - nachschmieren  Flanschlager-quadrat FUU-80     - nachschmieren   Pendelkugellager       - nachschmieren  Kegelradgetriebemotor      - Ölstand kontrollieren
3 monatliche Reinigung der Feuerlöscher
Jährliche Überprüfung durch Atlas Copco
Maschinen- Status auf Stop bei laufender Maschine
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager - quadrat FI-40 - Exzenterringbefestigung  - Nachschmieren Flanschlager - quadrat FIS-40 - Gewindestiftbefestigung  - Nachschmieren  Flanschlager - quadrat FI-80 - Exzenterringbefestigung  - Nachschmieren Flanschlager - quadrat FUU-80 - Gewindestiftbefestigung  - Nachschmieren  Pendelkugellager        - Nachschmieren  2x Kegelradgetriebemotor       - Ölstand kontrollieren  Schrägkugellager        - Nachschmieren  Stehlager STL-20        - Nachschmieren   Schneckengetriebe         - Ölfüllung und Fettfüllung kontrollieren  Stirnradgetriebe        - Ölstand kontrollieren  Spindelhubgetriebe        - Nachschmieren
Durchzuführende Ölwechsel siehe Extradaten
2-wöchige Sichtkontrolle (Technische Einrichtungen / Luftdruckkontrolle)
Prüfung von Ortsfester Elektrogeräte
Kontrolle der Transformatoren, Schalter, Werkzeuge etc.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Flanschlager-quadrat FUU-80 Gewindestiftbefestigung  - nachschmieren Flanschlager-quadrat FI-40 Exzenterringbefestigung   - nachschmieren  Flanschlager-quadrat FIS-40 Gewindestiftbefestigung   - nachschmieren  Kegelradgetriebemotor Ölfüllung     - kontrollieren
Lager def.
Montaliche Wartung nach Arbeitsplan
4-jährliche Prüfung
Zahnriemen defekt
Küsters-Anlage: Prüfung der Sicherheitseinrichtungen Campen-Aufwickler: Prüfung der Sicherheitseinrichtungen Campen-Abwickler: Prüfung der Sicherheitseinrichtungen Calemard-Schneidanlage: Prüfung der Sicherheitseinrichtungen Wumag-Trockner: Prüfung der Si
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stücklist ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 1500-Thermokalander 141 1520.0020 ME114319 Stehlagergehäuse SNl 530 SKF 2 Klüber H83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1500-Thermokalander 146 1530.0090 1530.0095 ME31605 ME115357 Flanschlager-quadrat FUU-060 Hochtemperatureinsatz SNR 6 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1500-Thermokalander 147 1530.0121 1530.0120 ME103416 ME117019 Flanschlager-RIZ60 Hochtemperatureinsatz SNR 12 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1500-Thermokalander 148 1530.0130 1530.0135 ME115315 ME115357 Spannkopflager TIU-60 Hochtemperatureinsatz SNR 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
KBK
Monatliche Reinigung und Abschmierung von Ventilatoren und Motoren / Wechseln der UV-Röhren (nach Betriebsstunden) / Wäscher / Trommeln
Küsters-Anlage: Druckmessdosen Werte überprüfen Campen-Aufwickler: Ketten und Kettenspannung --> Sichtkontrolle Campen-Abwickler: Ketten und Kettenspannung --> Sichtkontrolle Wumag-Trockner: Walzenbeschichtung auf Fehler kontrollieren --> Sichtkontrolle
alles in Ordnung
dockenwickler überziehen
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Kegelradgetriebemotor G500-B820   - Ölstand kontrollieren
Vorgaben aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stücklist ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 1800-Zugwerk 172 1810.0100 1810.0310 ME21220 ME41302 Stehlager SI-40 d=40mm mit Hochtemperatureinsatz-Gewindestiftbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1800-Zugwerk 173 1810.0100 1810.0320 ME21220/ ME41304 Stehlager SI-40 d=40mm mit Hochtemperatureinsatz-Exzenterringbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1800-Zugwerk 174 1810.0110 1810.0360 ME29255 ME116097 Flanschlager-quadrat FUU-80  Hochtemperatureinsatz HFB 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1800-Zugwerk 175 1810.0120 1810.0320 ME21222 ME41304 Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz-Exzenterringbefestigung HFB 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1800-Zugwerk 176 1810.0130 1810.0310 ME42101 ME41302 Flanschlager-quadrat FIS-40 SI-40 d=40mm mit Hochtemperatureinsatz-Gewindestiftbefestigung HFB 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
2-monatliche Kontrolle des Seils + eventueller Austausch
3-monatliche Reinigung
3-monatliche Überprüfung des Abwassers durch Prüfinstitut Dr. Scheller
Prüfung ab dem 12.11.19 mit Efaflex festgelegt.
Jährliche Überprüfung auf Verschleiß
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stücklist ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 1600-Thermokalander 154 1620.0010 ME114319 Stehlagergehäuse SNl 530 SKF 2 Klüber H83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1600-Thermokalander 159 1530.0090 1530.0095 ME31605 ME115357 Flanschlager-quadrat FUU-060 Hochtemperatureinsatz SNR 6 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1600-Thermokalander 160 1630.0121 1630.0120 ME103416 ME117019 Flanschlager-RIZ60 Hochtemperatureinsatz SNR 12 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 1600-Thermokalander 161 1630.0130 1630.0135 ME115315 ME115357 Spannkopflager TIU-60 Hochtemperatureinsatz SNR 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Mahlo  Den Sensor bitte ab und zu mit einem weichen, fusselfreien Tuch und Bildschirmreiniger säubern! In regelmäßigen Abständen ist der Kondensatabscheider auf Leere zu prüfen. Gegebenenfalls manuell entleeren!
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Führungswagen HGW30CC      - Nachschmieren Führungswagen HGW20CC      - Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Führungswagen HGW20CC     - Nachschmieren
Jährliche Kontrolle
Druckluftwerte in Tabelle eintragen
Halbjährliche Prüfung der Funktion und Schlösser
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Kegelradgetriebemotor g500-B2700   - Ölstand kontrollieren Kegelradgetriebemotor g500-B110   - Ölstand kontrollieren
Stand 14.11.2022 (Moser): ist in KW 51 terminiert. (Meier 49 821 / 80 85 6-15 Ziegler). Vermutlich 19.12.2022.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 0900-Streichmaschine 69 0910.0160 ME115211 Breitstreckwalze Verstellung Kickert Breitstreckwalzen 1  Fett K2K nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 0900-Streichmaschine 86 0955.0060 ME115176 Spindelhubgetriebe GS IV N 50kN Gebrüder Schmidt GmbH 2  Fett K2K nach Bedarf Erstmalig nach 5-10 Bstd. danch 1x im Monat  Nachschmieren 0900-Streichmaschine 97 0975.0010 ME116432 Positioniersystem Bahr Modultechnik 1 MOLYDUVAL Soraja GAM 220 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Halbjährliche Sichtkontrolle / Prüfung -reinigen / schmieren / prüfen
Temperatur und Feuchtekontrolle Eintragungen im Ordner
Kabel defekt
Empfehlung der Firma Wachter bzw. des Herstellers:  - nach 4 Jahren Betriebszeit: Hydrauliköl-Wechsel - nach 6 Jahren Betriebszeit: Wechsel der Hydraulikschläuche  Stand: 14.11.2022 Wartung ist bestellt. Firma Wachter meldet sich kurzfristig wann Sie kommen. (Binder)
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 2100-Zugwerk-5 196 2100.0170 2100.0420 ME29255 ME116097 Flanschlager-quadrat Lagereinsatz Hochtemperatur HFB 2 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 2100-Zugwerk-5 197 2100.0210 2100.0400 ME21220 ME41302 Stehlager SI-40 d=40mm mit Hochtemperatureinsatz-Gewindestiftbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 2100-Zugwerk-5 198 2100.0210 2100.0410 ME21220 ME41304 Stehlager SI-40 d=40mm mit Hochtemperatureinsatz-Exzenterringbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 2100-Zugwerk-5 199 2100.0180 2100.0410 ME21222 ME41304 Flanschlager-quadrat FI-40 mit Hochtemperatureinsatz-Exzenterringbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren 2100-Zugwerk-5 200 2100.0190 2100.0400 ME42101 ME41302 Flanschlager-quadrat FIS-40 SI-40 d=40mm mit Hochtemperatureinsatz-Gewindestiftbefestigung HFB 1 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 2200-Umlufttrockner 02 216 2230.0010 ME114909 Spannlager Hochtemperatur YAR208-2FW/VA228 SKF 8 Klüber-temp HM83-402 nach Bedarf 1 Monat Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel  Baugruppe Pos.-Nr.: Nr. in Stückliste ME-Nummer Bezeichnung Hersteller verbaute Anzahl Schmierstoff Schmierstoffmenge  max. Wartungsintervall Wechselintervall 0600-Vorheizaggregat 40 0610.0120 0620.0220 ME30697 Flanschlager-quadrat, Exzenterringbefestigung FI-50 d=50 mm HC-210 C4  HFB 2 Klübertemp  HM 83-402 nach Bedarf 1  Monat Nachschmieren 0600-Vorheizaggregat 41 0610.0130 0620.0230 ME33410 Flanschlager-quadrat, Gewindestiftbefestigung FIS-50 d = 50 mm UC-210 C4  HFB 2 Klübertemp  HM 83-402 nach Bedarf 1  Monat Nachschmieren 0600-Vorheizaggregat 42 0620.0100 0620.0210 ME29255 ME116097 Flanschlager-quadrat, Gewindestiftbefestigung FUU-80 d=80 mm UC216-80 HFB 4 Klübertemp  HM 83-402 nach Bedarf 1  Monat Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Spannkopflager TI-40      - Nachschmieren Gleitschienen Spannkopflager     - Nachschmieren Stehlager SIG-03-kurz      - Nachschmieren Spannkopflager TI30      - Nachschmieren Gleitschienen Spannkopflager     - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-20,      - Nachschmieren Loslagerrollen Rollon Lauffläche     - Nachschmieren  zusätzlich: nachgerüstete, kleine Folienwalze   - Nachschmieren
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Führungswagen HGW30CC      - Nachschmieren Führungswagen HGW45CC      - Nachschmieren Schraeg-Gelenklager      - Nachschmieren Führungswagen HGW20CC      - Nachschmieren
Reinigung der Düsen  Reinigung des Wasserfangelenentes  Hierzu Entfernung des Schalldämpfers notwendig  Arbeiten an Kühlturm 3,4,5,6,7 durchführen Kühlturme 1,2 auslassen da diese am 18.09.2019 erneuert werden
Keilriemen SPZ 1500mm
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  HGW30HC-Z0 lange Ausführung  - Nachschmieren
Stand 21.10.21 (Stöppel):  Die Prüfung erfolgte heute. Allerdings ist noch kein Prüfbericht im Haus.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Kegelradgetriebemotor g500-B2700   - Ölstand kontrollieren Kegelradgetriebemotor g500-B110   - Ölstand kontrollieren Loslagerrollen Rollon Lauffläche    - Nachschmieren
Mischer für Beschichtungsanlage bitte ausbrennen, danke.
Stand 02.12.20 (Stöppel):  Lt. Ziegler meldet sich der Techniker wegen Terminierung bei uns.  Stand 03.12.20 (Stöppel):  Terminierung auf den 07./08.12.2020 festgelegt.
3-monatliche Kontrolle der Erste-Hilfe-Kästen (Material auffüllen, Ordnung machen, auf Sauberkeit achten)
Kühltürme gereeinigt Düsen kontrollieren und ggf reinigen  Wassereinsatz reinigen
Docke mit grauen Belag überziehen.
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel (siehe Vorbelegung Extradaten)  Spannkopflager TI-40      - Nachschmieren Gleitschienen Spannkopflager     - Nachschmieren Stehlager SIG-03-kurz      - Nachschmieren Spannkopflager TI30      - Nachschmieren Gleitschienen Spannkopflager     - Nachschmieren Flanschlager-quadrat FIS-20,      - Nachschmieren Loslagerrollen Rollon Lauffläche     - Nachschmieren
Halbjährliche Maschinen-Wartung Campen-Aufwickler: Klapplager - Spiel / Funktion prüfen Campen-Abwickler:  Klapplager - Spiel / Funktion prüfen Wumag-Trockner: Dampfstrahlpumpe - Funktionskontrolle / Sichtprüfung / im laufenden Betrieb Hochtemperaturfett am Kolben auftragen
Inkl. Filterwechsel Wechsel des Hygiene-Filtersets (Aktivkohle Blockfilter, Keimsperre UF-Membran log 6, GAC-Nachfilter); Desinfektion des Gerätes; Funktionsprüfung des Gerätes; Überprüfung der Elektronik und elektrischen Bauteilen; Überprüfung CO2-Druckminderer und dessen Anschlüsse; Überprüfung auf Dichtigkeit sämtlicher wasserführender Schläuche, Anschlüsse und Verbinder; Auf Wunsch: Wechsel der UVC-Lampe /gegen Aufpreis); Außen- und Innenreinigung, An- und Abfahrt; Arbeitszeit. Wechsel UVC Lampen nach Bedarf (alle 12 Monate). 126,5 Euro pro Stück.