Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des Maschinenherstellers
Wöchentliche Sichtkontrolle Reinigung
Tägliche Überprüfung der Ölabscheider
Wöchentliche Kontrolle der WC-Anlagen
Halbjährliche Kontrolle des Stabbreithalters
Brandschutztechnische Prüfung
Prüfung von Scharniere Dichtung Schließvorrichtung Schloß Beschlag allgemeine Funktion Schmierung Festhaltevorrichtung
Täglicher Technikrundgang
Monatliche Sichtkontrolle
Monatliche Prüfung von Scharniere Dichtung Schließvorrichtung Schloß Beschlag allgemeine Funktion Schmierung Festhaltevorrichtung
Tägliche Kontrolle der Kompressorstationen
Tägliche Kesselhauskontrolle
Tägliche Kontrolle der Wasseraufbereitungsanlagen
Tägliche Kontrolle der Heizungsanlagen
Jährliche Überprüfung der Leitern
Tägliche Kontrolle Druckkontrolle 4,5 bar 0,5 bar gegebenenfalls Filter sauber machen.
Wöchentliche Sichtprüfung Reinigung
Betriebssicherheitsüberprüfung
Analyse von: Kesselwasser Speisewasser Kondensat Wasserverbrauch überprüfen
Täglicher Rundgang. Desifektionsmittel auffüllen und Aschenbecher leeren
Vorgaben aus Brückner Wartungsplan siehe Extradaten
Wöchentliche Wartung der Toiletten
Monatliche Frostprävention
Vorgaben aus PLEVA Wartungsplan siehe Extradaten
3-monatliche Sichtkontrolle Reinigung
Wöchentliche Reinigung
Jährliche Überprüfung der Kompensatoren auf Verschleiß und Dichtigkeit
Monatliche Wartung der Kühltürme Schmieren und Kontrolle der Riemen
Tägliche Interne Wartungstätigkeiten durch die Maschinenbediener der Laserabteilung Arbeitspläne müssen abgearbeitet werden
Küsters-Anlage: Anlage auf Leckagen prüfen Lager abschmieren Campen-Aufwickler: Linearkugellager schmieren Campen-Abwickler: Linearkugellager schmieren Wumag-Trockner: Visuelle Kontrolle der Gesamtanlage auf Beschädigungen usw. Wasseraufbereitung: Anlage auf Leckagen prüfen
Jährliche Überprüfung der Leitern. Stand Stöppel: -Leiterprüfung wurde von Herrn Buschmann terminiert und wird derzeit von Herrn Förster abgearbeitet. -Defekte Leiter reparieren
Prüfung nach DGUV V3
Tägliche Kontrolle
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Brückner siehe Vorbelegung Extradaten
Jährliche Überprüfung der Akkus durch Firma Hawker
Vorgaben aus Mahr Unipre Wartungsplan siehe Extradaten
Monatliche Kontrolle des Erste-Hilfe-Koffers orange. Koffer muss blombiert sein. Wenn Blombe nicht vorhanden bitte Ticket an das Magazin
Vorgabe aus Wartungsplan Firma Menzel siehe Vorbelegung Extradaten Rollenkette zweifach kontrollieren gegebenenfalls reinigen und schmieren
Leiterprüfung derzeit in Arbeit Abteilungsleiter sind per Email am über deren Eigenverantwortlichkeit und Mithilfe durch Herr Graf informiert worden.
Monatliche Kontrolle des Pflasterschrank Bei Bedarf an Verbandsmaterial bitte Ticket an das Magazin. Auflistung des Verbandsmaterial findet man unter den Extradaten UTT intern des Objektes
Monatliche Kontroll- und Wartungsarbeiten siehe Arbeitsplan
Wöchentliche Kontrolle der digitalen Feuchte und Temperatursensoren mit Hilfe des Efficio-System. Messwerte abgleichen Vorgabe Weberei 65 22C
Wöchentliche Kontrolle der Kühltürme
2-wöchige Reinigung Sichtkontrolle Technische Einrichtungen Luftdruckkontrolle
Wöchentliche Kontrolle Sprinkleranlage
Monatliche Sichtkontrolle Reinigung
Monatliche Kontrolle Reinigung Abschmierung von: Ventilatoren und Motoren -wird alle 3 Monate durchgeführt Erledigungsdatum wird am Motor angeschrieben ansonsten nach Bedarf Wechseln der UV-Röhren nach Betriebsstunden Wäscherkontrolle Reinigung bei Bedarf Trommeln
Wöchentliche Wartung Formplatte: Festen Sitz der Befestigungsschrauben prüfen Gegendruckbolzen: Verschleiß prüfen Gesamtanlage: Anlage auf Leckage prüfen; Visuelle Kontrolle der Gesamtanlage auf Beschädigungen usw. Schweißköpfe: Verschleiß prüfen
Wöchentliche Leerung des Papiermüllbehälters im Keller des Personalbüro
Sherif Karabulut Tägliche Wartungstätigkeiten nach Vorgabe des Maschinenherstellers